　　別記３－３

**屋内貯蔵所（他用途部分を有するもの）点検表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点　検　項　目 | | 点　　検　　内　　容 | 点　検　方　法 | 点検結果 | 措置年月日　　　及び措置内容 |
| 建築物等 | 壁、柱、はり及び屋根 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 他用途との区画 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 防　　火　　戸 | 変形、損傷の有無及び閉鎖機 能の適否 | 目視 |  |  |
| 床　　　　　面 | 滞油、滞水等の有無 | 目視 |  |  |
| 亀裂、損傷、くぼみ等の有無 | 目視 |  |  |
| 照　　明　　設　　備 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
| ためます及び排水溝 | | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 滞油、滞水、土砂等の堆積の 有無 | 目視 |  |  |
| 架　　　　台　　　　等 | | 変形、損傷の有無及び固定状 況の適否 | 目視 |  |  |
| 落下防止装置の適否 | 目視 |  |  |
| 換気・排出設備等 | | 給排気ダクト等の変形、損傷 の有無及び固定状況の適否 | 目視 |  |  |
| 引火防止網の損傷及び目づま りの有無 | 目視 |  |  |
| 防火ダンパーの損傷の有無及 び機能の適否 | 目視（機能の適否に ついては手動確認） |  |  |
| ファンの作動状況の適否 | 作動確認 |  |  |
| 可燃性蒸気警報装置の作動状 況 | 作動確認 |  |  |
| 冷　　房　　装　　置　　等 | | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 電　　気　　設　　備 | | 配線及び機器の損傷の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 避　　雷　　設　　備 | | 突針部の損傷及び取付部のゆ るみ等の有無 | 目視 |  |  |
| 避雷導線の断線及び壁体等と の接触の有無 | 目視 |  |  |
| 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測 定 |  |  |
| 標　識、　掲　示　板 | | 取付状況、記載事項の適否及 び損傷、汚損の有無 | 目視 |  |  |
| 消火設備 | 消　　　火　　　器 | 位置、設置数、外観的機能の 適否 | 目視 |  |  |
| 消火器以外の消火設備 | 消火設備点検表による。 | |  |  |
| 警報設備 | 自動火災報知設備 | 自動火災報知設備点検表による。 | |  |  |
| 自動火災報知設備以外の警報設備 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| そ　　　　　の　　　　　他 | |  |  |  |  |